System for detecting product defects from the production line based on digital image processing using neural networks

Slawomir Serafin

2021-10-31

# Wprowadzenie

## Cel projektu

Celem projektu jest wykonanie programu, który będzie wykorzystywał cyfrowe przetwarzanie obrazów w celu automatyzacji procesów produkcyjnych w zakładzie przemysłowym specjalizującym się w branży meblarskiej. Dodatkowo w celu zwiększenia precyzji zostanie wykorzystana sieć neuronowa z wykorzystaniem biblioteki TensorFlow.

## Założenia przedsięwzięcia oraz zdefiniowanie problemu

Zadanie projektowe polega na zliczaniu otworów w środkowej sekcji komponentu (kolor czerwony na zamieszczonym rysunku). Obiekt będzie poruszał się dynamicznie po linii produkcyjnej z wcześniej zadaną prędkością. Program przed rozpoczęciem pracy powinien zostać dostosowany do aktualnych warunków oświeletniowych panujących na zakładzie. Jeżeli okaże się to niezbędne, koniecznie może być zastosowanie dodatkowych źródeł światła aby uzsykać jednolite parametry pracy w dłuższej perspektywie czasowej. Dodatkowo środowisko powinno działać z wydajnością, która będzie umożliwiała wykonywanie operacji na obrazie w czasie rzeczywistym. Język programowania, który wykorzystałem jest Python wraz z dodatkowymi biblioteki, które znaczące ułatwiają niektóre etapy przetwarzania. Dobór narzędzi nie może być przypadkowy. System będzie wykorzystywany w komercyjnym zakładzie przemysłowym, zatem wszystkie zastosowane narzędzia będą zdefiniowane przy pomocji licencji o swobodnym dostępie zarówno prywatnym jak i komercyjnym. Docelowo cała struktura na zakładzie oparta jest o język C# zatem obiekt, który zostanie zwrócony przez program musi być charakter uniwesalny, czyli taki który możemy wykorzystać również w innym języku niż Python.



Zdefiniowanie problemu projektowego

## Oczekiwany rezultat

Docelowo program powinien zwracać dwie wartości. Pierwszą z nich będzie wartość typu boolowskiego, która określać będzie zgodność analizowanego artykułu z wartością zdefiniową przez użytkownika. Druga wartość będzie typu liczbowego, która reprezentować będzie liczbę otworów w zdefiniowanym przez użytkownika fragmencie. Dodatkowo w celu lepszej wizualizacji zostaną wzrócone współrzędne wykrywanego obiektu z wykorzystaniem sieci neuronowych.


## Wykorzystane narzędzia

W projekcie wykorzystane zostaną różne biblioteki, jednak wspólnym mianownik w każdym przypadku będzie język programowania Python. Analizująć obraz pod kątem jego wstępnej obróbki wykorzystamy bibliotekę OpenCV, która posiada API dzięki czemu możemy swobodnie korzystać z niej bez względu na wykorzystywany język. W przypadku edytora będę korzystał ze środowiska **Jupyter Notebook** jak również z chmurowego odpowiednika oferowanego przez firmę Google **Google Colaboratory**. W tym drugim przypadku, aby zapewnić stałą synchronizacje danych wykorzystamy **Google Drive**. Zdalny dostęp do danych pomiarowych zapewni nam protokół **RTSP**. Natomiast w przypadku sieci neuronowych posłużymy się biblioteką **TensorFlow** oraz nieco jej zmodyfikowaną wersją, która zamiast klasyfikacji umozliwia nam wykrywanie obiektór **TensoFlow Object Deteftion API**.

# Cyfrowe przetwarzanie obrazów z wykorzystaniem biblioteki OpenCV


## Protokół RTSP

Pierwszym krokiem zanim zaczniemy analizować jakiekolwiek dane musimy uzyskać do nich dostęp. Możemy to zrobić na wiele różnych sposób. Jednym z nich jest fizyczne zrobienie zdjęć nad obiektem, które potem będziemy analizować. Rozwiązanie wydaje się stosunkowo proste jednak niesie ze sobą wiele negatywnych aspektów. Rozdzielczość, którą będziemy aktualnie dysponować oraz inne parametry aparatu mogą się znacznie różnić od docelowego rozwiązania. Co więcej, analiza pojedyńczej klatki nie pozwala nam w żaden sposób sprawdzić wydajności stosowanych algorytmów, które mogą okazać się zbyt wolne podczas pracy nad rzeczywistym obiektem. Zatem poszukiwane rozwiązanie powinno być już wstępnie znormalizowane do warunków, w jakich będzie działać w późniejszym etapie. Dodatkowo aby jednocześnie kontrolować aspekt wydajnościowy przekazywany obraz powinien na bieżąco dostarczać kolejne klatki przechwyconego obiektu. W tym miejscu również możemy zastosować dwa podejścia zastosowania problemu. Jednym z nich jest zastosowanie kamery, która będzie się komunikować z komputerem przy użyciu złącza typu USB. Jest to dość proste rozwiązanie jednak wymaga fizycznego połączenia między kamerą a komputerem. Niestety warunki panujące na zakładzie uniemożliwiły takie podejście ze względu na ograniczoną ilość miejsca. Problem postanowiono zatem rozwiązać przy pomocy serwera chmurowego. Takie podejście znacznie ogranicza zastosowanie wszelkich fizycznych połączeń. Niestety musimy tutaj zaakceptować pewnie komprosimy. Jednym z nich jest ograniczenie rozdzielczości w taki sposób aby uniknąć braku płynności w przekazywanym obrazie. Ta cecha jak się okaże w kolejnych etapach okaże się bardzo problematyczna. Kolejnym aspektem jest konieczność zastosowania szybkiego łącza oraz świadomość, że w przypadku tymczasowego braku dostępu do sieci program po prostu nie będzie w stanie funkcjonować. Kolejnym krokiem po zaakceptowaniu wszystkich wad od zalet zastosowania bezprzewodowego jest wybór odpowiedniego narzędzia do przesyłu obrazu. Wybór padł tutaj na rozwiązanie w oparciu o protokół **RTSP** *(Real Time Streaming Protocol)*. Jest to rozwiązanie, które znacznie zyskało na swojej popularności podczas okresu pandemicznego, gdzie więkość z nas została zmuszona do przejścia w tryb pracy zdalnej. Całość systemu oparta jest na serwerze, który udostępnia nam dostęp do obrazu w czasie rzeczywistym. Dzięki takiemu podejściu wiele użytkowników przy pomocy odpowiedniej platformy może śledzić wydarzenia w tym samym momencie. Takie rozwiązanie jest często wykorzystywane do transmicji różnego rodzaju konferencji, posiedzeń zarządów, wydarzeń kulturowych, czy nawet wydarzeń sportowych. Poniższa grafika przedstawia uproszczony schemat działania. Platformą obługującą w naszym przypadku będzie biblioteka *OpenCV*.




Wykorzystanie protokołu RTSP jako źródło informacji o produkcie

## Biblioteka OpenCV



Logo biblioteki OpenCV

**OpenCV (Open Source Computer Vision Library)** jest biblioteką funckconującą na zasadach licencji otwartnej. Jej głównym zastoswaniem jest wykonywanie operacji na obrazach w czasie rzeczywistym. W skład biblioteki wchodzą również algorytmy uczenia maszynowego, które znacząco zwiększają zastosowanie oraz wydajność operacji. Kluczowym założeniem przy konfiguracji był aspekt komptybilności z rozwiązaniami komercyjnymi. Biblioteka jest łatwa w modyfikacji oraz posiada przejrzystą strukturę kodu. W skład pakietu wchodzą zarówno klasyczne rozwiązania stosowane od wielu dekad do analizy obrazów jak i najnowoczesniejsze struktury dostarczane przez społeczność, która znacząco przyczynia się do rozwoju produktu. Algorytmy mogą służyć między innymi do wykrywania twarzy na zdjęciach, identyfikacji obiektów, klasyfikacji nastoru w jakim znajduje się użytkownik, śledzenia obiektu w ruchu, redukcji czerownych oczu. W dobie sytuacji penczemicznej program może wykrywać czy wszyscy uczesticzy spotkania mają założene maseczki. Aktualnie nasilony jest również problem migracyjny. Systemy bezpieczeństwa które nieustannie sledzą granice państw są wyposażone również w algorytmy inteligentnego przetwarzania obrazu. Dane na stronie producenta wzkazują, że biblioteka została już pobrana przez ponad 18 milionów użytkowników. OpenCV jest ciągle rozwijana nie tylko przez grupy pastonatów, lecz również jest przedmiotem analiz grup badawczych a nawet organów rządowych. Wsród użytkowników znajdują się rownież wielkie korporacje tj. Google, Microsoft, Intel, IBM, Honda, Sony, VideoSurf, Zeitera. Znane wszystkim użytkownikom Google Maps używa właśnie OpenCV w swoich zastosowaniach. Cała składnia języka została zbudowana w oparciu o język *C++*. Wraz z rozwojem popularności producenci postanowili jednak przyciągnąć nowych użytkowynków udostępniając **API**, dzięki czemu z biblioteką możemy się komunikować przy pomocy języka Python, Java oraz dostępne są pewnie funkcjonalne aspekty również w środowisku MATLAB. Interfejs wspiera najważniejsze systemy operacyjne jak: Windows, Mac OS, Linux oraz Android. Dodatkowo implementacja kodu może również być wykonywana z wykorzystaniem mikrokontrolerów z rodziny Arduino oraz Raspberry Pi. Przy wykonywania bardziej zaawansowanych operacjach warto rozważyć akcelerację w oparciu o system **CUDA** oraz **OpenCL**. Jest to jednak możliwe tylko i wyłącznie, jeżeli dysponujemy kartą graficzną o wysokim standardzie. Poniższa grafika ilustruje porównanie czasu wykonywania obliczeń. Na potrzeby symulacji jako GPU została użyta karta *Tesla C2050*, której osiągi porównane zostały z CPU *Core i5-760 2.8Ghz*.



Porównanie czasu obliczeń dla CPU oraz GPU

### Podstawowa składnia

W przypadku gdy źródłem obrazu jest kamera dostarczająca określoną liczbę klatek na dany okres czasowy strukturę programu możemy podzielić na dwa bloki: wnętrze pętli *while* oraz wartości lub funkcje zdefiniowane poza jej obrębem. Pierwszym etapem rozpoczęcia pracy jest import bibliotek, które będą wykorzystywane. W kolejnym kroku definiujemy źródło obrazu. W tym przypadku *cap = cv2.VideoCapture(0)* odnosi się do sprzętu zdefiniowanego przez komputer jako sygnał domyślny, w dalszej części zostanie on zastąpiony poprzez opisany wcześniej protokół **RTSP**. Kolejno zdefiniowane jest pętla *while*, która jest wykonywana dopóki uzytkownik nie naciście przycisku powodującego przerwanie operacji (w tym przypadku jest to klawisz *q*). Funkcja *cap.read()* zwraca nam dwie wartości: *ret* oraz *frame*. Pierwsza z nich jest zmienna typu boolowskiego informująca nas czy obraz został przechwycony w sposób prawidłowy. Zmienna *frame* natomiast jest obrazem przedstawionym w postaci wektora.

import cv2  
#Wybor domyslnego źródła  
cap = cv2.VideoCapture(0)   
  
while(cap.isOpened()):  
 #Wczytaj obraz  
 ret, frame = cap.read()   
 ---Operacje na obrazie---  
 ---Operacje na obrazie---  
 #Zamknij okno gdy użytnkownik wciśnie klawisz "q"  
 if cv2.waitKey(20) & 0xFF == ord('q'):   
 break

## Środowisko pracy

### Conda




Conda logo


Zarówno środowisko *Python* jak i wszystkie potrzebne pakiety zostały zainstalowane w oparciu o środowisko **Conda**. Jest to system zarządzania pakietami działający na wszystkich popularnych systemach operacyjnych. Najbardziej rozpowszechniony oraz wykorzystywany jest przez użytkowników zajmujacych się ptrzetwarzaniem oraz analizą danych. Mogą być to pliki tekstowe jak również multimedialne. Środowisko wspiera również inne popularne jezyki programowania tj. *R*, *Ruby*, *Java*, *C/C++*, *FORTRAN*, *JavaScript*. Conda z łatwością przechowuje, tworzy oraz osbługuje biblioteki, które są instalowane w oparciu o dany język programowania. Mając na uwadze fakt, że pisany program będzie w przyszłości dystrybuowany na wiele różnych urządzeń potrzebna jest funkcjonalność, która pozwoli zebrać wszystkie potrzebne pliki w jednym miejcu. W tym momencie z pomocą przychodzi nam *Wirutalne Środowisko*. Pozwoli nam to wyseparować wersje różnych bibliotek, gdzie zostały już wcześniej zainstalowane na komputerze co w prosty sposób pozwoli nam unikąć możliwej w przyszłości niekompatybilności. Kolejnym ważnym aspektem jest separacja. Dokonując modyfikacji pakietów wyłącznie w obrębie wirtualnego środowiska nie oddziałowujemy w żaden sposób na wersje zainstalowane globalne, co sprawia, że nie wpływamy na kompatybilność wcześnniej wykonanych projeków. Do stworzenia oraz aktywacji wirutalnego środowiska służy poniższa składnia.

'''  
Tworzenie zmiennej środowiskowej o nazwie engineering-thesis  
w oparciu o wersje Pythone 3.10 (jeżeli wersja ta nie zostanie  
podana system automatycznie wybierze postać domyślną)  
'''  
  
conda create --name engineering-thesis python=3.10  
  
#Aktywowanie zmiennej środowiskowej  
  
conda activate engineering-thesis  
  
'''  
Jeżeli komenty zostaną wykonane poprawie w wierszu poleceń  
powinny być widoczny następujący tekst  
'''  
  
(engineering-thesis) C:\Current\Path  
  
'''  
Instalacja biblioteki z wykorzystaniem środowiska Conda  
'''  
conda install -c conda-forge opencv  
  
'''  
Alternatywnie możemy użyć menadżera pip  
'''  
pip install opencv-python  
  
'''  
W celu wylistowania wszystkich zainstalowanych pakietów  
stosujemy poniższa składnię  
'''  
conda list  
  
'''  
Powinna sie wyświetlić lista z wszystkimi pakietami,  
przykładowo:  
'''  
# Name Version Build Channel  
anyio 3.1.0 pypi\_0   
argon2-cffi 20.1.0 pypi\_0  
py-opencv 3.4.2 py36hc319ecb\_0

### Jupyter Notebook/Jupyter Lab/Google Colaboratory



Okno programu Jupyter Notebook




Okno programu Google Colaboratory

**Jupyter Notebook/Jupyter Lab** jest częścią projektu *Jupyter*, który wyewoluował z inrearaktywnej wersji Pythona *IPython* w roku 2014. Jest to program o charakterze *non-profit* bazujący na bezpłatnej licencji. Środowisko znajduje szerokie zastosowanie w przetwarzaniu danych, obliczeniach numerycznych z wykorzystaniem różnych języków programowania. W odróżnieniu do klasycznego pisania kodu struktura podzielona jest na osobne sekcje zwane potocznie komórkami. Wykonywany program możemy uruchamiać poszczególnymi fragmentami. Po instalacji dodatkowych pakietów, możemy mieć podgląd do aktualnych wartości zmiennych, które są zdefiniowane w programie na zasadach podobnych do tego co oferuje nam pakiet MATLAB. Nowe elementy mogą przybierać również formę multimedialną w postaci zdjęć bądz równań matematycznych zapisywanych zgodnie ze składnią Latex.

**Google Colaboratory** jest chmurowyn odpowiednikiem *Jupytera* dostarczonym przez firmę *Google*. Największą zaletą takiego rozwiązania jest brak konieczności instalowania dodatkowych bibliotek. Wszystkie potrzebne pakiety dostarczone są wraz ze środowiskiem. Program domyślnie używa najnowszych pakietów, dlatego jeżeli wymagamy konkretnej wersji biblioteki musimy to wcześniej zdefiniować. Należy mieć również na uwadze, że *Colab* zbudowany jest w oparciu o system Linux, dlatego aby sprawnie poruszać się bo katalogach oraz zarządzać plikami należy posiadać podstawową wiedzę z zakresu pracy z *Terminalem*. Dodatkowo możemy cały projekt zsynchornizować z zewnętrznymi źródłami co daje możliwość obsługi plików z lokalnego poziomu komputera. W zależności czy zdecydujemy się na wykupienie wersji *Pro* czy zostaniemy na wariancie darmowym *Colab* oferuje nam akcelerację GPU, co jest świetnym rozwiązaniem jeżeli mamy ograniczone możliwości sprzętowe. Niestety OpenCV w znacznym stopniu wykorzystuje bibliotekę *Qt* do tworzenia okienek w których znajdują się rezultaty programu, zatem z poziomu przeglądarki nie będziemy mieli do nich dostępu. Istnieją pewnie rozwiązania, które częściowo niwelują ten problem jest nie są na tyle wydajne, żeby w pełni zastąpić wersję stacjonarną. Biorąc pod uwagę wady i zalety takie rozwiązania najlepszym wyjściem okazuje się tutaj praca w trybie hybrydowym tj. cześć obliczeniową przeprowadzić w środowisku chmurowym, natomiast rezultaty przedstawić w oparciu o *Jupytera* w formie stacjonarnej.

## Podstawowa klasyfikacja obrazów



Klasyfikacja obrazów